1. ip.addr == 127.0.01 //출발지나 목적지의 ip주소가 127.0.01인 패킷만 보여줌
2. ip.src == 127.0.01 //출발지의 ip가 127.0.01인 패킷만 보여줌
3. ip.dst == 127.0.01 or ip.dst == 127.0.01 //목적지의 ip가 127.0.01 이거나 127.0.01인 패킷만 보여줌
4. tcp.port == 80 //출발지나 목적지의 tcp포트가 80인 것만 보여줌
5. tcp.srcport == 980 //출발지의 tcp포트가 980인것만 보여줌

Signed by Member2(20175132)